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	展厅灯光设计及布置（▲报价供应商需提供展厅安装设计灯光效果图及灯光走向视频效果）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	品牌
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	电线
	1.国标电线2.5㎡。
2.根据现场面积布置。
3.含电线布置材料。
	金环宇
	平方
	550
	20
	11000元

	2
	插座
	86型5孔插座
	公牛
	个
	30
	30
	900元

	3
	镀锌线管
	1.2mm壁厚制作成形。
▲产品质量检验检测中心或产品质量监督检验中心出具的1.2mm钢板抽样检验报告佐证（检测内容必须包含：化学成分:碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn，%≤0.16%、磷 P，%≤0.035%、硫 S，%≤0.004%； 力学性能：屈服强度≥255N/mm² 、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥68%；经 180 度冷弯试验后，没有出现裂纹；金属喷漆（塑） 涂层理化性能要求：硬度≥3H、附着力 0 级、冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀 100h 后，划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；1000h 中性盐雾试验（NSS）10 级；产品有害物质 涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 检验检测结果均合格。）
	赣正牌
	米
	200
	6
	1200元

	4
	筒灯
	尺寸：7.5cm
	美莱美亚
	个
	50
	30
	1500元

	5
	射灯
	成品
	美莱美亚
	个
	150
	60
	9000元

	6
	轨道
	1. 规格按现场设计布置安装
▲质量保证：提供省级或以上检测机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS标识及可查验二维码的轨道抽样检测报告，检测内容包括但不限于:①金属喷涂层理化性能涂层厚度60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)1500h达到10级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)1500h达到10级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度370~500MPa、上屈服强度≥235MPa、断后伸长率≥22%；⑥化学成分检测C≤0.22%、S≤0.035%、Mn≤1.40%、Si≤0.35%、P≤0.035%、Ni≤0.30%、Cr≤0.30%、Cu≤0.30%。检测结果必须符合GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
	百汇牌
	米
	248
	45
	11160元

	7
	轨道钢架
	1. 采用：1.0mm方通
2. 含膨胀螺丝、电焊安装钢架。
	/
	米
	125米
	60
	7500元

	8
	场地布展费
	包括：灯效设计，电线、轨道、射灯和筒灯布置安装（含人工费、辅材）。
	/
	项
	1
	8000
	8000元

	合计金额：50260元

	布展期：5天内完成布展。




商务内容
	1
	▲报价前需提供展厅整体设计效果图，灯光效果图和设计灯光视频效果需结合实际现场。

	2
	▲报价前须提供需提供厂家1.2mm原材料钢板参数要求的检测报告

	3
	▲质量保证：提供省级或以上检测机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS标识及可查验二维码的轨道抽样检测报告.

	4
	▲布展位置因供应商布展原因造成损坏的，供应商需照价赔偿。

	5
	▲供应商负责清理现场所有的垃圾打包外运和场地卫生。

	报价供应商需满足上述品牌要求，如存在不符合上述条件虚假应标或提供虚假证明材料的，或无故拖延不签订合同的，取消中标资格。采购人将上报广东政府采购智慧云平台，对此行为进行严肃处理。



