莞城校区绿植修剪服务项目用户需求书
 一、项目基本信息
1. 项目名称：莞城校区绿植修剪服务项目
2. 项目地点：莞城校区指定区域
3. 项目内容：学校南大门湖四周及四号楼前主干道乔木进行专业修剪和南门湖东侧林地(礼堂和球场对面)、守正园东侧林地(网球场和老电房区域对面)，含疏枝、矮化、危险枝条清理、切口防腐、绿化垃圾清运及场地清理。
4. 预算金额：人民币 43840元（含税、人工、机械、运输、安全、保险、管理费等一切费用）。
5. 服务期限：自甲方下达开工通知之日起 10个日历天内完成全部施工及清理。
6. 结算方式：按实际验收合格数量据实结算，合同签订后，单价固定不作调整。 
二、服务清单 
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	红花紫荆
	胸径25-35cm
	株
	57
	90
	5130

	2
	南洋杉
	胸径25-40cm
	株
	43
	90
	3870

	3
	南洋檻
	胸径50-65cm
	株
	8
	190
	1520

	4
	帆伞枫
	胸径25-35cm
	株
	14
	105
	1470

	5
	腊肠树
	胸径30-45cm
	株
	16
	100
	1600

	6
	大叶紫薇
	胸径20-35cm
	株
	19
	100
	1900

	7
	白玉兰
	胸径25-35cm
	株
	21
	120
	2520

	8
	秋枫
	胸径30-50cm
	株
	19
	100
	1900

	9
	五味子
	胸径20-25cm
	株
	2
	100
	200

	10
	大叶榕
	胸径55cm
	株
	1
	160
	160

	11
	海南蒲桃
	胸径30-45cm
	株
	21
	100
	2100

	12
	羊蹄甲
	胸径20-30cm
	株
	7
	70
	490

	13
	仁面子
	胸径35cm
	株
	2
	130
	260

	14
	假槟榔
	高度8-10m
	株
	11
	90
	990

	15
	盆架子
	胸径30-45cm
	株
	7
	110
	770

	16
	高山榕
	胸径55-65cm
	株
	6
	220
	1320

	17
	琴叶榕
	胸径20-25cm
	株
	2
	90
	180

	18
	小叶榕
	胸径25-35cm
	株
	2
	100
	200

	19
	木棉
	胸径30-50cm
	株
	14
	110
	1540

	20
	乌柏
	胸径20-25cm
	株
	2
	90
	180

	21
	木姜子
	胸径20-30cm
	株
	3
	90
	270

	22
	桃花芯木
	胸径30-45cm
	株
	1
	150
	150

	23
	凤凰木
	胸径30-45cm
	株
	1
	150
	150

	24
	构树
	胸径15-25CM
	株
	50
	80
	4000

	25
	枫杨
	胸径30-45cm
	株
	5
	100
	500

	26
	榉树
	胸径20-25cm
	株
	10
	100
	1000

	27
	杂树
	胸径10-15cm
	株
	82
	60
	4920

	28
	朴树
	胸径80-100CM
	株
	5
	110
	550

	30
	香樟
	胸径25-50cm
	株
	10
	100
	1000

	31
	凤凰木
	胸径50-80cm
	株
	10
	120
	1200

	32
	老桩三角梅
	高2.0-3.5米，宽3-4米
	丛
	60
	30
	1800

	总计
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三、适用法规及管理依据 
1. 《东莞市城市绿化条例》
2. 《东莞市园林绿化工程管理办法》
3. 《东莞市城市树木迁移、砍伐和修剪管理规定》
4. 《城市园林绿化养护管理标准》（CJJ/T 287-2018）
5. 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）
6. 东莞市安全生产、高空作业、市容环境管理相关规定
四、施工单位资质要求
1. 具有独立法人资格，营业执照经营范围含园林绿化工程、绿化养护、苗木种植等相关内容。
2. 无重大安全事故、无行政处罚、无失信被执行人记录。
3. 具备高空作业车、油锯、绿篱机、苗木起挖工具、安全绳、安全帽、围挡、警示标识等专业设备。
五、作业人员资质要求
1. 项目负责人：全程旁站监督，负责施工组织、安全管控与现场协调。
2. 高空作业人员：持有高处作业特种作业操作证。
3.  高空作业人员须配置有效的高空作业意外伤害保险。短期零星施工无法提前购置长期保险的，每次施工前投保对应工期短期/单日高空意外险，保单报送校方查验；无法投保保险的，服务商须提交加盖公章的事故责任自负承诺书，承担施工全过程一切安全事故责任。
 六、施工技术要求
1. 修剪原则：安全优先、适度疏枝、控制高度、保留树形、不伤主干。
2. 必须剪除：病虫枝、枯死枝、断裂枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、徒长枝，以及遮挡监控、采光、建筑的危险枝条。
3. 切口要求：平整光滑、无劈裂，直径10cm以上切口必须做防腐处理。
4. 严禁过度截干、环剥、重度修剪导致树木衰弱或死亡。
5. 施工避开上课、上下班高峰，优先周末、节假日作业。
6. 树枝、木屑等垃圾当日全部清运离校，工完场清。
七、安全文明施工要求
1. 施工前设置警戒区、警示标志、围挡，专人疏导人流车流。
2. 高空作业必须使用双保险安全绳、安全帽、防滑鞋，严禁违规作业。
3. 严禁破坏建筑外墙、管线、监控、路灯、车辆、草坪及其他绿化设施。
4. 施工期间发生安全事故、人身伤害、财产损失，全部由施工单位承担。
5. 施工过程中不得影响校园教学秩序，不得产生过大噪音、扬尘。
八、验收标准
1. 绿植修剪：按《绿植修剪服务验收考核表》逐项验收，考核分≥90分不扣分；低于90分，每扣1分扣除对应服务费的1%。
2. 场地清理：所有绿化垃圾全部清运离校，无残留，场地恢复原貌。
九、质保及售后 
1. 质保期：自项目全部验收合格之日起1个月。
2. 质保责任：
（1）修剪部分：质保期内因修剪不当导致枯枝、断枝、树木衰弱、病虫害加重等问题，施工单位无偿处理；
（2）施工过程造成学校财产损失的，由施工单位照价赔偿。
